Аппарат BeneHeart D3 – это легкий и портативный дефибриллятор-монитор, который обеспечивает четыре рабочих режима: монитор, ручной, АНД и кардиостимулятор.

В режиме монитора данный аппарат осуществляет мониторинг физиологических параметров, таких как: кривые ЭКГ, пульсоксиметрия, частота сердечных сокращений и частота дыхания.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭКГ | SpO2 | ЧСС | ЧД |
| в 3 отведениях и в 5 отведениях | от 1 до 100 % | от 15 до 350 уд/мин | Взрослые от 0 до 120 вдох/мин;Дети от 0 до 150 вдох/мин |

Режим АНД автоматически анализирует электрокардиограмму, указывает на пригодный для дефибрилляции ритм с помощью голосовых подсказок и выбирает нужную мощность разряда.

При ручном режиме пользователь должен самостоятельно оценивать кривую ЭКГ, заряжать электроды и выполнять разряд.

Режим кардиостимулятора обеспечивает неинвазивную кардиостимуляцию через кожу.

Дефибриллятор может работать от батареи более двух часов и автоматически сохраняет данные и позволяет их переносить через USB на компьютер.

Представленный компанией Mindray дефибриллятор-монитор BeneHeart D3 используется в реанимационных отделениях, каретах скорой помощи и отделениях интенсивной терапии специально обученным медицинским персоналом. Он компактно вмещает в себе все необходимые функции, имеет понятный и простой интерфейс, позволяет быстро переключать режимы, укомплектован большим цветным 7-ми дюймовым дисплеем.

При отклонении физиологических параметров пациента от нормы дефибриллятор-монитор воспроизводит звуковые и визуальные тревоги. Аппарат позволяет внести данные о пациенте (фамилия, имя, возраст и др.), хранить 100 профилей и записи ЭКГ до 24 часов. В устройство встроенный термопринтер для печати отчетов.

Дефибриллятор BeneHeart D3 соответствует требованиям стандарта IEC 60601-1-2.

Модификация ECG:

1. Дефибриллятор;

2. Кабель питания;

3. Батарея;

4. ЭКГ кабель;

5. Одноразовые ЭКГ электроды;

6. Многоразовые электроды-утюжки;

7. Гель;

8. Одноразовые электроды для дефибрилляции;

9. Бумага – 3 рулона;

10. Инструкция;

11. Гарантийный талон;

12. Копия свидетельства МОЗ Украины;

13. Копия Сертификата соответствия УКРСЕПРО.

Модификация ECG+NIBP:

1. Дефибриллятор;

2. Кабель питания;

3. Батарея;

4. ЭКГ кабель;

5. Одноразовые ЭКГ электроды;

6. Многоразовые электроды-утюжки;

7. Гель;

8. Одноразовые электроды для дефибрилляции;

9. Бумага – 3 рулона;

10. Манжета;

11. Удлинитель манжеты;

12. Инструкция;

13. Гарантийный талон;

14. Копия свидетельства МОЗ Украины;

15. Копия Сертификата соответствия УКРСЕПРО.

Модификация ECG+NIBP+SPO2:

1. Дефибриллятор;

2. Кабель питания;

3. Батарея;

4. ЭКГ кабель;

5. Одноразовые ЭКГ электроды;

6. Многоразовые электроды-утюжки;

7. Гель;

8. Одноразовые электроды для дефибрилляции;

9. Бумага – 3 рулона;

10. Манжета;

11. Удлинитель манжеты;

12. Датчик SpO2;

13. Удлинитель датчика SpO2;

14. Инструкция;

15. Гарантийный талон;

16. Копия свидетельства МОЗ Украины;

17. Копия Сертификата соответствия УКРСЕПРО.

|  |  |
| --- | --- |
| Гарантия (мес) | 18 месяцев |
| Экран |  |

 **Ценовое предложение 173 000**