**Дефибриллятор-монитор BeneHeart D6** – это портативный аппарат, который вмещает в себе 4 режима: монитор, ручной дефибриллятор, АНД и кардиостимулятор.

Данное оборудование предназначено для внешней дефибрилляции, внутренней дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии и полуавтоматической дефибрилляции (АНД). Аппарат используется в больничной и добольничной обстановке квалифицированным медицинским персоналом, обученным работе с данным оборудованием и методам оказания неотложной помощи, интенсивной терапии или дефибрилляции.

В режиме монитора данное оборудование осуществляет мониторинг, отображение, просмотр, сохранение и печать различных физиологических параметров и кривых, в том числе ЭКГ, пульсоксиметрии, температуры, неинвазивного артериального давления, инвазивного артериального давления и содержание углекислого газа.

Во время мониторинга пациента функция стоп-кадра позволяет выполнить стоп-кадр отображаемых на экране кривых, чтобы тщательно изучить состояние пациента, а также их напечатать. Кроме того, можно пометить эпизоды кривых и значений параметров для того, чтоб облегчить анализ. Все эпизоды, связанные с конкретным пациентом, автоматически сохраняются. С модулем AP и роутером 3G оборудование может работать в составе системы PHEIS и подключаться к центральной системе мониторинга и отправлять кривые, данные пациента, измеряемые параметры и тревоги на ЦСМ для поддержки дальнейшего лечения.

Дефибриллятор-монитор позволяет использовать энергию разряда для внешней дефибрилляции от 1 до 360 Дж, что обеспечивает хорошую результативность.

Дефибриллятор оснащен большим экраном, что позволяет наблюдать физиологические параметры в очень хорошем качестве. Все кнопки подписаны на русском языке и удобны при пользовании. Аппарат имеет функцию управления сведениями о пациентах, что позволяет редактировать и просматривать сведения о текущем пациенте.

Дефибриллятор укомплектован принтером, который позволяет печатать кривые в реальном времени, стоп-кадры кривых, табличные тренды, 12 отведений и профиль пациента. Аппарат может работать от аккумулятора более 5 часов.

Дефибриллятор-монитор BeneHeart D6 характеризуется прочной, компактной конструкцией, высокой степенью защиты от падения и влаги, что очень удобно при пользовании в самых экстренных ситуациях.

Дефибриллятор легкий (вес 5,6 кг), имеет ручку для передвижения, чехол для транспортировки и большие кнопки.

Характеристики

|  |
| --- |
| **Дополнительные характеристики** |
| Состояние | Новое |

Информация для заказа

* **Цена:** 188 200 грн.