Наркозо - дихальний апарат «БІОМЕД» AX - 600 - це анестезіологічна станція високого класу. Створена для проведення інгаляційної анестезії при хірургічному втручанні у спеціалізованих медичних закладах. Гарантує надвисоку надійність у роботі, безпеку для пацієнта та комфорт у роботі користувача.

Широкий набір із 5 режимів вентиляції легень дозволяє користувачеві підібрати найбільш оптимальний , що забезпечить пацієнтові швидку реабілітацію в післяопераційному періоді. Мінімальний дихальний об’єм в 15 мл дає змогу проводити інгаляційну анестезію передчасно народженим пацієнтам з масою тіла від 1 кг.

Апарат забезпечує контроль показників дихання в режимі реального часу, включаючи показники спірометрії, а модульний тип виконання апарату дає можливість розширити можливості анестезіологічної системи. Апарат має можливість підключення модулів моніторингу вмісту наркотичного газу, СО2, N2O, O2 та модуля моніторингу глибини анестезії, що в свою чергу підвищує безпеку проведення інгаляційної анестезії.

Випаровувач анестетиків забезпечує стабільність та точність у дозуванні анестезіологічного препарату. Можливість кріплення додаткового обладнання моніторингу до корпусу апарата розширює можливості для спостереження і контролю показників життєдіяльності пацієнта.

При виготовленні апарату виробник застосував інноваційні технології та сучасні матеріали, що дозволило забезпечити відмінні показники роботи протягом всього строку експлуатації.

Особливості та переваги:

- Мінімальний дихальний об’єм в 15 мл дає можливість проводити анестезію передчасно народженим пацієнтам з масою тіла від 1 кг.

- Наявність датчика кисню в базовій комплектації підвищує рівень контролю кисню в контурі.

- 12.1 дюймовий сенсорний дисплей з широким кутом огляду відображає до 12 параметрів дихання.

- Збереження у пам’яті до 2000 записів журналу подій.

- Об’єм абсорбера вуглекислого газу в 2000 мл забезпечує роботу по By-Pass контуру.

- Дихальний контур виготовлений з мідного сплаву більш стійкий до впливу дезінфікуючих речовин, це подовжує термін експлуатації приладу.

- Наявність моніторингу спірометричних петель в базовій комплектації дозволяє контролювати дихальну динаміку.

- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та швидке перемикання режимів вентиляції підвищує комфорт і безпеку при роботі з апаратом.

- Модульний тип виконання апарату дозволяє підібрати необхідну конфігурацію в залежності від умов та потреб користувача. Можливість підключення модуля моніторингу глибини наркозу (BIS)

- Випаровувач виробництва компанії [Dräger](http://www.draeger.com/sites/ru_ru/Pages/Hospital/Fabius-Tiro.aspx) забезпечує стабільність та високу точність дозування анестетичного газу.

- Наявність екстреної подачі кисню підвищує безпеку пацієнта.

- Можливість встановлення на корпус апарата кріплення додаткового монітору для більш зручного спостереження і контролю стану пацієнта.

**Цінова пропозиція – 596 145 грн**