Операційний стельовий світильник серії LED7500/5500 висвітлює без тіні і може широко використовуватися в різноманітних умовах роботи для задоволення потреб освітлення. Це ідеальне рішення для освітлення сучасної операційної. Колірна температура 4500К більш точно передає кольори, ніж біле холодне світло. Також, такий відтінок світла не викликає втому очей медичного персоналу протягом довгого часу роботи. Тому, така лампа чудово підходить для освітлення складної хірургії. Також, завдяки панелі керування, що розміщена на одному з плафонів, можна регулювати яскравість світла.

Корпус світильника виготовлений із надміцного пластику, методом лиття під тиском. Світлодіодний операційний світильник LED7500/5500 оснащений системою підвісного балансу, яка є легкою і зручною. Шість групових шарнірів рухаються разом і плавно, стабільно позиціонуються і повертаються на 360°. Таке джерело світла для медицини є економним та практичним рішенням.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | На стелю |
| Матеріал | LED Osram |
| Живлення | 220-230V 50Hz |
| Потужність | 88W/55W |
| Діаметр | 700 мм/500 мм |
| Діаметр світлового поля | Мінімум 280 мм |
| Освітленість | 80000-160000 Lux/80000-140000 Lux |
| Кольорова температура | 4500K |

**Цінова конкурентна пропозиція 319 000**