Высокочастотный электрокоагулятор HV-300BD — отличное решение для малоинвазивных и открытых хирургических вмешательств. Особенность данного коагулятора заключается в его низкой стоимости, надежности и широкому диапазону режимов. В данном коагуляторе присутствует помимо стандартных монополярных режимов резки и коагуляции, спрей режим (макс. 100 Вт) и дополнительный режим бесконтактной коагуляции (макс. 120 Вт). Максимальная мощность биполярного режима составляет 70 Вт.

Режими электрокоагулятор HV-300BD:  
— монополярная резка;  
— монополярная коагуляция;  
— спрей;  
— бесконтактная коагуляция;  
— биполярный режим.

Комплектация HV-300BD:  
— блок управления;  
— кабель питания;  
— биполярный кабель;  
— многоразовый биполярный пинцет;  
— многоразовый кабель для одноразовых нейтральных электродов;  
— одноразовый нейтральный электрод — 2 шт.

Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные** | |
| Производитель | Ahanvos |
| Страна производитель | Китай |

Информация для заказа

* **Цена:** 58 430 грн.