Цінова пропозиція:

https://dsto.com.ua/ua/product/stol\_proizvodstvennii\_s\_bortom\_i\_polkoi\_iz\_nzh\_staliAHI74

Торговельно - виставковий зал компанії «DSTO» у г. Харькові

Стіл виробничий з полицею пристінний

4290 грн.

Стіл виробничій виконано в варіанті виконання DS 3:

- матеріал стільниці н/ж сталь AISI 201;

- товщина металу стільниці 0.8 мм;

- товщина металу каркасу 1.0 мм;

- пристінний борт 40 мм.

Додаткові характеристики вживаних матеріалів:

- труба квадратного перерізу 30х30 мм(каркаси);

- древостружкова плита "будівельного класу" завтовшки18 мм

(підклеюється для посилення під площину робочихповерхонь);

- грунт акриловий влагостійкий (обробка ДСП плити);

- регулювальна нога ПВХ (регулювання висоти опор до 40 мм);

Столи виробничі для ресторанів, їдалень, кафе можуть

підрозділяються на наступні види:

1. по конструктивних особливостях:

- з бортом;

- без борту;

- з полицею;

- з двома полицями;

- без полиці;

2. по габаритних розмірах:

- довжина від 400 мм до 2000 мм;

- ширина від 400 мм до 800 мм;

3. по використовуваних матеріалах:

- стіл виконаний повністю з н/ж сталі AISI304;

- стільниця столу виконана з н/ж сталі AISI304,

каркас і полиця - з н/ж сталі AISI430;

- стільниця столу виконана з н/ж сталі AISI304,

каркас - з н/ж сталі AISI430, полиця з оцинкованого металу;

- стільниця столу виконана з н/ж сталі AISI201,

каркас і полця - з н/ж сталі AISI430;

- стільниця столу виконана з н/ж сталі AISI201,

каркас - з н/ж сталі AISI430, полиця з оцинкованого металу