Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | [RIMSA](https://prom.ua/brands/Rimsa-1) |
| Страна производитель | Италия |

Описание

[**Unica 520 Светильник хирургический Rimsa**](https://prom.ua/redirect?url=https%3A%2F%2Fren-med.com.ua%2Fmedichni-svitilniki%2Foperacijni-svitylnyky%2Funica-520-svitylnyk-hirurgichnyj-rimsa)

* Интенсивность света на расстоянии 1м: 160.000 люкс
* 7 различных цветовых температур: от 3.800K к 5.000K
* Система двойного отражения света 2R
* Диаметр рефлектора: Ø 520 мм
* Диаметр светового поля до 350 мм

 Unica 520 является основным операционным светом с непревзойденными характеристиками.

**Операційний світильник/лампа Unica 520 Rimsa**

Характеристики світильника:

• Система лінз оптичної колімації з подвійним відбиттям 2R  
• Біле та рівномірне освітлення по всій поверхні, навіть якщо об’єкти розміщені між джерелом світла та точками освітлення  
• Тонкий та простий у налаштуванні рефлектор  
• Світло без відблисків  
• Бездоганний безтіньовий ефект, завдяки великій світловипромінювальній  поверхні та круглій формі  
• Безтіньовий ефект поширюється на всю робочу ділянку  
• Бездоганне поширення світла по всій ділянці освітлення  
• Електронне регулювання діаметру ділянки освітлення в двох позиціях  
• Колімовані струмені світла з робочою відстанню від 70 до 160 мм  
• Високий індекс якості передачі кольору (CRI) 96  
• Оптимізоване керування температурними режимами для запобігання зниження освітленості під час хірургічної операції  
• Знижене споживання енергії, висока ефективність  
Варіанти комплектації: стельове кріплення, подвійна лампа з стельовим кріпленням,  стельове кріплення з подвійним плечем, мобільна стійка.

Виробництво Rimsa (Італія)

ТОВ "Ренессанс-Медикал" уповноважений представник Rimsa в Україні.

***Конкурентна цінова пропозиція 388 318***